PPAD33627K9d-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN

IMPORTS
  proflexCard FROM PROFLEX-CARD-MIB

  MODULE-IDENTITY FROM SNMPv2-SMI;

ppad33627k MODULE-IDENTITY
	LAST-UPDATED "201110050000Z"
	ORGANIZATION "www.profitt.ru"
	CONTACT-INFO
    "email:    info@profitt.ru"
  	DESCRIPTION
    "Top-level infrastructure of the proflex MIB tree"
    ::= { proflexCard 157 }

statusTable     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      SEQUENCE OF proflexCardEntry
    MAX-ACCESS  not-accessible
    STATUS      current
    ::= { ppad33627k 1 }

statusTableEntry     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      statusTableEntry
    MAX-ACCESS  not-accessible
    STATUS      current
    INDEX       { proflexSlot }
    ::= { statusTable 1 }

statusTableEntry ::= SEQUENCE {
        GainDb Unsigned16,
    6Db Unsigned16,
    OverLevelSet Unsigned16,
    NomLevelSet Unsigned16,
    MinLevelSet Unsigned16,
    MinLevel Unsigned16,

}

GainDb     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 1 }
 6Db     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    {
    Off (0), 
    On (1), 
    }
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 2 }
 OverLevelSet     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 3 }
 NomLevelSet     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 4 }
 MinLevelSet     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 5 }
 MinLevel     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    {
    Off (0), 
    On (1), 
    }
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 6 }
 

END

