структурная схема | н азначение разъемов PLK-954-R
индикация состояния

РАЗЪЕМЫ

R x - Вход оптического сигнала.

1 - Выход(OUT) сигнала 3G/HD/SD SDI,ASI после реклокера

2 - Выход(OUT) сигнала 3G/HD/SD SDI,ASI после реклокера.

ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ МОДУЛЯ

Rx MODE.. Зеленый цвет светодиода указывает, что модуль сконфигурирован и работает как приемник.

INP A…….. двухцветный. Зеленый цвет светодиода указывает на наличие входного оптического сигнала, красный на его отсутствие.

INP B, Tx MODE…не светятся.

Светодиоды не горят…… отсутствует модуль либо SFP.

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ

MAIN

INP……………………….наличие входного сигнала

BIT RATE............................скорость передачи. SD-270 Mb/s, HD-1.5 Gb/s, 3 G-3 Gb/s.

Rx POWER, SFP TYPE….входная оптическая мощность, длина волны, SFP тип

SFP t º C, Module t º C……..температура внутри SFP, модуля соответственно.

Voltage V, Current mA……напряжение питания модуля и потребляемый ток.

ALARMS

Активизация параметра в графе Alarm Setting (Normal) приводит к отсылке сообщения о нештатной ситуации по сети ''ПРОФИТТ''.

Активизация параметра в графе SNMP trap Setting (Normal) приводит к отсылке сообщения о нештатной ситуации по протоколу SNMP.

Возможные параметры:

INPUT…пропадание входного сигнала

Rx Power dB…контроль входной мощности лазера(устанавливается пользователем, по умолчанию -3…22 dB).