структурная схема | н азначение разъемов PLK-954-T
индикация состояния

РАЗЪЕМЫ

IN…….вход сигнала 3 G/HD/SD SDI, ASI. Разъем HD BNC.

OUT… выход сигнала 3 G/HD/SD SDI, ASI. Разъем HD BNC. Стандарт соответствует входному.

Tx…....оптический выход сигнала 3 G/HD/SD SDI, ASI. Разъем LC/UPC.

ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ МОДУЛЯ

TX MODE.. Зеленый цвет светодиода указывает, что модуль сконфигурирован и работает как передатчик.

INP A…….. двухцветный. Зеленый цвет светодиода указывает на наличие входного сигнала, красный на его отсутствие.

INP B, Rx MODE…не светятся.

Светодиоды не горят…… отсутствует модуль либо SFP.

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ

MAIN

INP…..наличие входного сигнала

BIT RATE....скорость передачи. SD-270Mb/s, HD-1.5Gb/s, 3G-3 Gb/s.

TX POWER,Wavelenght nm,SFP TYPE…выходная оптическая мощность, длина волны, SFP тип

SFP t º C, Module t º C….температура внутри SFP, модуля соответственно.

Voltage V, Current mA..напряжение питания модуля и потребляемый ток.

ALARMS

Активизация параметра в графе Alarm Setting (Normal) приводит к отсылке сообщения о нештатной ситуации по сети ''ПРОФИТТ''.

Активизация параметра в графе SNMP trap Setting (Normal) приводит к отсылке сообщения о нештатной ситуации по протоколу SNMP.

Возможные параметры:

INPUT…пропадание входного сигнала

Tx Power dB…контроль выходной мощности лазера(устанавливается пользователем, по умолчанию 0…3 dB).