PDTS3410E8f-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN

IMPORTS
  proflexCard FROM PROFLEX-CARD-MIB

  MODULE-IDENTITY FROM SNMPv2-SMI;

pdts3410e MODULE-IDENTITY
	LAST-UPDATED "201110050000Z"
	ORGANIZATION "www.profitt.ru"
	CONTACT-INFO
    "email:    info@profitt.ru"
  	DESCRIPTION
    "Top-level infrastructure of the proflex MIB tree"
    ::= { proflexCard 143 }

statusTable     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      SEQUENCE OF proflexCardEntry
    MAX-ACCESS  not-accessible
    STATUS      current
    ::= { pdts3410e 1 }

statusTableEntry     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      statusTableEntry
    MAX-ACCESS  not-accessible
    STATUS      current
    INDEX       { proflexSlot }
    ::= { statusTable 1 }

statusTableEntry ::= SEQUENCE {
        LinkA Unsigned16,
    LinkB Unsigned16,
    SelMode Unsigned16,
    ManualSel Unsigned16,
    Ch1 Unsigned16,
    Bitrate1 Unsigned16,
    Ch2 Unsigned16,
    Bitrate2 Unsigned16,
    Ch3 Unsigned16,
    Bitrate3 Unsigned16,
    Ch4 Unsigned16,
    Bitrate4 Unsigned16,
    Asi1Out Unsigned16,
    Asi2Out Unsigned16,
    Asi3Out Unsigned16,
    Asi4Out Unsigned16,
    Los Unsigned16,
    Oof Unsigned16,
    Lop Unsigned16,
    B1 Unsigned16,
    B2 Unsigned16,
    B3 Unsigned16,
    ErrMin Unsigned16,
    ErrHour Unsigned16,
    MonOut Unsigned16,
    BrUart Unsigned16,

}

LinkA     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    {
    Off (0), 
    On (1), 
    }
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 1 }
 LinkB     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    {
    Off (0), 
    On (1), 
    }
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 2 }
 SelMode     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    {
    Auto (0), 
    }
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 3 }
 ManualSel     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    {
    A (0), 
    B (1), 
    }
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 4 }
 Ch1     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    {
    Off (0), 
    On (1), 
    }
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 5 }
 Bitrate1     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 6 }
 Ch2     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    {
    Off (0), 
    On (1), 
    }
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 7 }
 Bitrate2     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 8 }
 Ch3     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    {
    Off (0), 
    On (1), 
    }
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 9 }
 Bitrate3     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 10 }
 Ch4     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    {
    Off (0), 
    On (1), 
    }
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 11 }
 Bitrate4     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 12 }
 Asi1Out     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    {
    Off (0), 
    Ch1 (1), 
    Ch2 (2), 
    Ch3 (3), 
    Ch4 (4), 
    }
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 13 }
 Asi2Out     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    {
    Off (0), 
    Ch1 (1), 
    Ch2 (2), 
    Ch3 (3), 
    Ch4 (4), 
    }
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 14 }
 Asi3Out     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    {
    Off (0), 
    Ch1 (1), 
    Ch2 (2), 
    Ch3 (3), 
    Ch4 (4), 
    }
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 15 }
 Asi4Out     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    {
    Off (0), 
    Ch1 (1), 
    Ch2 (2), 
    Ch3 (3), 
    Ch4 (4), 
    }
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 16 }
 Los     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    {
    Off (0), 
    On (1), 
    }
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 17 }
 Oof     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    {
    Off (0), 
    On (1), 
    }
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 18 }
 Lop     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    {
    Off (0), 
    On (1), 
    }
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 19 }
 B1     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    {
    Off (0), 
    On (1), 
    }
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 20 }
 B2     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    {
    Off (0), 
    On (1), 
    }
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 21 }
 B3     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    {
    Off (0), 
    On (1), 
    }
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 22 }
 ErrMin     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    {
    Off (0), 
    On (1), 
    }
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 23 }
 ErrHour     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    {
    Off (0), 
    On (1), 
    }
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 24 }
 MonOut     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 25 }
 BrUart     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    {
    24 (0), 
    48 (1), 
    96 (2), 
    192 (3), 
    384 (4), 
    576 (5), 
    1152 (6), 
    }
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 26 }
 

END

