структурная схема | н азначение разъемов PLK-954-TR
индикация состояния

РАЗЪЕМЫ

R x - Вход оптического сигнала.

Tx - Выход оптического сигнала после реклокера.

1 - Выход(OUT) сигнала 3G/HD/SD SDI,ASI после реклокера

2 - Выход(OUT) сигнала 3G/HD/SD SDI,ASI после реклокера.

ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ МОДУЛЯ

Rx MODE+ Tx MODE…..зеленые. Зажигание означает, что блок работает как транспондер.

A INP………………………двухцветный. Зеленый соответствует наличию входного оптического сигнала, красный его отсутствию.

B INP ……………………не светится

Светодиоды не горят…… отсутствует модуль либо SFP.

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ

MAIN

INP……………………….наличие входного сигнала

BIT RATE............................скорость передачи. SD-270 Mb/s, HD-1.5 Gb/s, 3 G-3 Gb/s.

Rx POWER ………………..входная оптическая мощность

Tx POWER, W avelenght ….выходная оптическая мощность, длина волны

SFP TYPE…. ……………….тип SFP

SFP t º C, Module t º C……..температура внутри SFP, внутри модуля соответственно.

Voltage V, Current mA……напряжение питания модуля и потребляемый ток.

ALARMS

Активизация параметра в графе Alarm Setting (Normal) приводит к отсылке сообщения о нештатной ситуации по сети ''ПРОФИТТ''.

Активизация параметра в графе SNMP trap Setting (Normal) приводит к отсылке сообщения о нештатной ситуации по протоколу SNMP.

Возможные параметры:

INPUT…пропадание входного сигнала

Rx Power dB…контроль входной мощности лазера(устанавливается пользователем, по умолчанию -3…22 dB).

Tx Power dB…контроль выходной мощности лазера(устанавливается пользователем, по умолчанию 0…3 dB).