структурная схема | н азначение разъемов PLK-955-T
индикация состояния

РАЗЪЕМЫ

2 ….Вход (IN A) сигнала канала A.

Tx A … Выход оптического сигнала канала A после реклокера. Стандарт соотв. входному

1 … Вход (IN B) сигнала канала B

Tx B … Выход оптического сигнала канала B после реклокера. Стандарт соотв. входному

ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ МОДУЛЯ

Tx MODE …. зеленый. Зажигание означает, что блок работает как передатчик.

A INP ……… двухцветный. Зеленый соответствует наличию входного сигнала канала A , красный его отсутствию.

B INP ……… двухцветный. Зеленый соответствует наличию входного сигнала канала B , красный его отсутствию

Tx MODE…...не светится.

Светодиоды не горят… отсутствует модуль либо SFP.

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ

MAIN

A INP…………………….наличие входного электрического сигнала канала A

A BIT RATE.........................скорость передачи канала A. SD-270Mb/s, HD-1.5Gb/s, 3G-3 Gb/s.

A Tx POWER dB..………..выходная оптическая мощность канала A.

A Tx Wavelenght nm……..выходная длина волны лазера канала A

B INP…………………….наличие входного электрического сигнала канала B

B BIT RATE.........................скорость передачи канала B. SD-270 Mb/s, HD-1.5 Gb/s, 3 G-3 Gb/s.

B Tx POWER dB..………..выходная оптическая мощность канала B.

B Tx Wavelenght nm……..выходная длина волны лазера канала B

SFP TYPE………………….тип примененного SFP (2-х канальный T x)

SFP t º C, Module t º C……..температура внутри SFP и модуля соответственно.

Voltage V, Current mA……напряжение питания модуля и потребляемый ток.

ALARMS

Активизация параметра в графе Alarm Setting (Normal) приводит к отсылке сообщения о нештатной ситуации по сети ''ПРОФИТТ''.

Активизация параметра в графе SNMP trap Setting (Normal) приводит к отсылке сообщения о нештатной ситуации по протоколу SNMP.

Возможные параметры:

A INPUT…………..пропадание входного электрического сигнала канала A

A Tx POWER dB…контроль выходной мощности лазера канала A (устанавливается пользователем, по умолчанию -3…22 dB).

B INPUT…………..пропадание входного электрического сигнала канала B

B Tx POWER dB…контроль входной мощности лазера канала B (устанавливается пользователем, по умолчанию -3…22 dB).