структурная схема | н азначение разъемов PLK-955-R
индикация состояния

РАЗЪЕМЫ

R xA - Вход оптического сигнала канала A.

1 - Выход(OUT A) сигнала канала A после реклокера

R xB - Вход оптического сигнала канала B.

2 - Выход(OUT B) сигнала канала B после реклокера

ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ МОДУЛЯ

Rx MODE……. зеленый. Зажигание означает, что блок работает как приемник.

A INP ………… двухцветный. Зеленый соответствует наличию входного сигнала канала A , красный его отсутствию.

B INP ……….. двухцветный. Зеленый соответствует наличию входного сигнала канала B , красный его отсутствию

Tx MODE…...не светится.

Светодиоды не горят…отсутствует модуль либо SFP.

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ

MAIN

A INP…………………….наличие входного сигнала канала A

A BIT RATE.........................скорость передачи канала A. SD-270Mb/s, HD-1.5Gb/s, 3G-3 Gb/s.

A Rx POWER dB..………..входная оптическая мощность канала A.

B INP…………………….наличие входного сигнала канала B

B BIT RATE.........................скорость передачи канала B. SD-270 Mb/s, HD-1.5 Gb/s, 3 G-3 Gb/s.

B Rx POWER dB ………….входная оптическая мощность канала B.

SFP TYPE………………….тип вставленого SFP(2-х канальный Rx)

SFP t º C, Module t º C……..температура внутри SFP и модуля соответственно.

Voltage V, Current mA……напряжение питания модуля и потребляемый ток.

ALARMS

Активизация параметра в графе Alarm Setting (Normal) приводит к отсылке сообщения о нештатной ситуации по сети ''ПРОФИТТ''.

Активизация параметра в графе SNMP trap Setting (Normal) приводит к отсылке сообщения о нештатной ситуации по протоколу SNMP.

Возможные параметры:

A INPUT…………..пропадание входного сигнала канала A

A Rx POWER dB…контроль входной мощности канала A (устанавливается пользователем, по умолчанию -3…22 dB).

B INPUT…………..пропадание входного сигнала канала B

B Rx POWER dB…контроль входной мощности канала B (устанавливается пользователем, по умолчанию -3…22 dB).