структурная схема | назначение разъемов PLK-PC-95 6
индикация и управление

РАЗЪЕМЫ

100 Base T …. разъем сети 100 Base T Ethernet для дистанционного мониторинга и управления модульной системой “PROFLINK”.

ИНДИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

LINK …. ……….зеленый. Зажигание означает, что процессор подключен к сети Ethernet.

ESCAPE ………кнопка выхода из изменяемого меню.

DOWN ………..кнопка уменьшения индекса.

UP …………….. кнопка увеличения индекса.

ENTER ………..кнопка входа в изменяемое меню.

RESET………… ДИП переключатель 1 для сброса процессора.

PROGRAMING..ДИП переключатель 2 для служебного использования.

USB……………интерфейс для служебного использования.

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ

MAIN

PS monitor……………кнопки включения/отключения контроля блоков питания PS1и PS2

PS1 voltage, V.......индикатор исправности PS1 и значение его выходного напряжения.

Зеленый - номинальный диапазон (12±0.5 V), красный - за его пределами.

PS1 current, mA.......индикатор нагрузки по току PS1 и его значение.

Зеленый - номинальный диапазон (10..2600mA), красный - за его пределами.

PS1 fan, rms.......индикатор исправности вентилятора PS1 и количество оборотов в сек.

Зеленый - номинальный диапазон, красный - за его пределами(менее 75 об/сек).

PS1 temp,º C.......индикатор допустимой температуры PS1 и ее значение.

Зеленый - номинальный диапазон, красный - за его пределами (более 65 ºC).

PS2 voltage, V.......индикатор исправности PS2 и значение его выходного напряжения.

Зеленый - номинальный диапазон (12±0.5 V), красный - за его пределами.

PS2 current, mA.......индикатор нагрузки по току PS2 и его значение.

Зеленый - номинальный диапазон (10..2600mA), красный - за его пределами.

PS2 fan, rms.......индикатор исправности вентилятора PS2 и количество оборотов в сек.

Зеленый - номинальный диапазон, красный - за его пределами(менее 75 об/сек).

PS2 temp,º C.......индикатор допустимой температуры PS2 и ее значение.

Зеленый - номинальный диапазон, красный - за его пределами (более 65 ºC).

CPU temp,º C.......индикатор допустимой температуры CPU и ее значение.

Зеленый - номинальный диапазон, красный - за его пределами (более 60 ºC).

ALARMS

Активизация параметра в графе Alarm Setting (Normal) приводит к отсылке сообщения о нештатной ситуации по сети ''ПРОФИТТ''.

Активизация параметра в графе SNMP trap Setting (Normal) приводит к отсылке сообщения о нештатной ситуации по протоколу SNMP.

Возможные параметры:

PS1 voltage ………индикатор исправности PS1.

PS1 fan ……………индикатор исправности вентилятора PS1.

PS1 temp ………….индикатор допустимой температуры PS1

PS2 voltage ………индикатор исправности PS2.

PS2 fan ……………индикатор исправности вентилятора PS2.

PS2 temp ………….индикатор допустимой температуры PS2.