PDEC2027F1b-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN

IMPORTS
  proflexCard FROM PROFLEX-CARD-MIB

  MODULE-IDENTITY FROM SNMPv2-SMI;

pdec2027f MODULE-IDENTITY
	LAST-UPDATED "201110050000Z"
	ORGANIZATION "www.profitt.ru"
	CONTACT-INFO
    "email:    info@profitt.ru"
  	DESCRIPTION
    "Top-level infrastructure of the proflex MIB tree"
    ::= { proflexCard 27 }

statusTable     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      SEQUENCE OF proflexCardEntry
    MAX-ACCESS  not-accessible
    STATUS      current
    ::= { pdec2027f 1 }

statusTableEntry     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      statusTableEntry
    MAX-ACCESS  not-accessible
    STATUS      current
    INDEX       { proflexSlot }
    ::= { statusTable 1 }

statusTableEntry ::= SEQUENCE {
        Inp Unsigned16,
    Gain Unsigned16,
    Black Unsigned16,
    Chrom Unsigned16,
    Agc Unsigned16,
    Vbi Unsigned16,
    Ych Unsigned16,
    InpStd Unsigned16,

}

Inp     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    {
    Ccvs1 (0), 
    Ccvs2 (1), 
    Yc (2), 
    }
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 1 }
 Gain     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 2 }
 Black     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 3 }
 Chrom     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 4 }
 Agc     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    {
    Off (0), 
    On (1), 
    }
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 5 }
 Vbi     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    {
    Pass (0), 
    Blnc (1), 
    }
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 6 }
 Ych     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 7 }
 InpStd     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    {
    Auto (0), 
    Sec (1), 
    Pal (2), 
    }
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 8 }
 

END

