PORC3234169164c-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN

IMPORTS
  proflexCard FROM PROFLEX-CARD-MIB

  MODULE-IDENTITY FROM SNMPv2-SMI;

porc323416916 MODULE-IDENTITY
	LAST-UPDATED "201110050000Z"
	ORGANIZATION "www.profitt.ru"
	CONTACT-INFO
    "email:    info@profitt.ru"
  	DESCRIPTION
    "Top-level infrastructure of the proflex MIB tree"
    ::= { proflexCard 76 }

statusTable     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      SEQUENCE OF proflexCardEntry
    MAX-ACCESS  not-accessible
    STATUS      current
    ::= { porc323416916 1 }

statusTableEntry     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      statusTableEntry
    MAX-ACCESS  not-accessible
    STATUS      current
    INDEX       { proflexSlot }
    ::= { statusTable 1 }

statusTableEntry ::= SEQUENCE {
        Ton Unsigned16,
    Gain5Db Unsigned16,
    Gain6Db Unsigned16,
    Gain7Db Unsigned16,
    Gain8Db Unsigned16,
    VuPos Unsigned16,
    VuScl Unsigned16,
    EdhM Unsigned16,
    EdhH Unsigned16,

}

Ton     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    {
    Off (0), 
    All (1), 
    9 (2), 
    10 (3), 
    11 (4), 
    12 (5), 
    13 (6), 
    14 (7), 
    15 (8), 
    16 (9), 
    }
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 1 }
 Gain5Db     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 2 }
 Gain6Db     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 3 }
 Gain7Db     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 4 }
 Gain8Db     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 5 }
 VuPos     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 6 }
 VuScl     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    {
    Dbfs (0), 
    Dbu (1), 
    }
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 7 }
 EdhM     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    {
    Off (0), 
    On (1), 
    }
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 8 }
 EdhH     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    {
    Off (0), 
    On (1), 
    }
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 9 }
 

END

