PORC323416184b-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN

IMPORTS
  proflexCard FROM PROFLEX-CARD-MIB

  MODULE-IDENTITY FROM SNMPv2-SMI;

porc32341618 MODULE-IDENTITY
	LAST-UPDATED "201110050000Z"
	ORGANIZATION "www.profitt.ru"
	CONTACT-INFO
    "email:    info@profitt.ru"
  	DESCRIPTION
    "Top-level infrastructure of the proflex MIB tree"
    ::= { proflexCard 75 }

statusTable     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      SEQUENCE OF proflexCardEntry
    MAX-ACCESS  not-accessible
    STATUS      current
    ::= { porc32341618 1 }

statusTableEntry     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      statusTableEntry
    MAX-ACCESS  not-accessible
    STATUS      current
    INDEX       { proflexSlot }
    ::= { statusTable 1 }

statusTableEntry ::= SEQUENCE {
        Ton Unsigned16,
    Gain1Db Unsigned16,
    Gain2Db Unsigned16,
    Gain3Db Unsigned16,
    Gain4Db Unsigned16,
    VuPos Unsigned16,
    VuScl Unsigned16,
    EdhM Unsigned16,
    EdhH Unsigned16,

}

Ton     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    {
    Off (0), 
    All (1), 
    1 (2), 
    2 (3), 
    3 (4), 
    4 (5), 
    5 (6), 
    6 (7), 
    7 (8), 
    8 (9), 
    }
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 1 }
 Gain1Db     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 2 }
 Gain2Db     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 3 }
 Gain3Db     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 4 }
 Gain4Db     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 5 }
 VuPos     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 6 }
 VuScl     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    {
    Dbfs (0), 
    Dbu (1), 
    }
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 7 }
 EdhM     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    {
    Off (0), 
    On (1), 
    }
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 8 }
 EdhH     OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Unsigned16
    {
    Off (0), 
    On (1), 
    }
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    ::= { statusTableEntry 9 }
 

END

